高速冷冻离心机技术参数

最大离心容量：≥4×145 mL

\*角转头最高离心转速：≥17,800RPM

\*角转头最大离心力：≥30,200×g

角转头最大离心容量：≥6\*50ml

\*6×50ml角转头最高离心转速≥9500RPM

\*6×50ml角转头最高离心力≥12000xg

水平转头最高离心转速：≥4,500RPM

水平转头最大离心力：≥3,200×g

水平转头最大离心容量：≥4\*145ml、50ml离心管容量≥8个、15ml离心管容量≥8个

酶标板转头可一次离心：≥4块标准酶标板或≥2块深孔板，转头具备第三方认证生物安全密封。

驱动系统：无碳刷电机直接驱动

控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态

运行时间控制：0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式

温度控制范围：从-10 到+40度

加/减速选择：9加速/10减速

程序：3个快捷程序+96个用户自定义程序，具有快速制冷程序按钮

安全性能

\*具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换、转头自动识别

电子式不平衡监测、状态自诊断、自动锁盖及内锁装置、震动连续监测，带转头重量校正、水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。

可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手。

RCF设定、可选择在离心结束之后自动开盖、可选择在离心结束时声音提醒功能

\*离心机配置：水平转头 配置4×50ml、8×15ml尖底管适配器，带有防生物污染的密封盖，24×2ml微量角转头，6×50ml尖底管高速角转头，15ml尖底管高速角转头适配器，酶标板转头，

数量：1台

保修：3年

到货期：有现货

预算：114300.00元人民币