内镜消毒设备技术参数

1.内容积：≤5L

2.整体重量：＜5KG★

3.消毒时间：5分钟接触循环灭菌★

4.智能管腔检测：智能IQ带管腔检测功能可探测内镜是否有堵塞

5.灭菌方式：封闭式半自动浸泡灭菌★

6.脉冲管腔消毒：内镜管腔通过脉冲输送循环消毒液体进行灭菌

7.自动排吹：脉冲吹气排出管腔内残留的消毒液

8.控制方式：微电脑控制，全自动控制，带报警提示音

9.內镜腔道：可使用0.5 mm以上的內镜腔道

10.消毒盒材质：耐高温耐高压聚碳酸酯材料，并在1M以下部位摔落无损坏

11.提示功能.显示功能：自动提示、检测故障 自动显示故障信息，自动提示误操作全中文显示，并可在提示下，分步骤操作

12.连接功能：可连接计算机和打印机,远程信息交换

13.灭菌和消毒跟踪系统及记录功能：记录和下载整个灭菌或者消毒过程，有跟踪编号

14.电源设置：无需外接电源，全部为锂电池★

15.排水处理：无需做污水处理，可直接排至下水道★

16.可消毒带电源的内镜：可灭菌带电源的内镜设备，并电源线不接触液体

17.运输及储存功能：灭菌或消毒后可使用消毒盒作为无菌盒运输，同时可安全储存5小时的消毒盒

18.数量：一套

19.保修：3年

20.价格：40万

21：交货时间：现货

22：赠送40袋消毒液