CT高压注射器技术参数

\*1、注射通道数：3个（2个造影剂，1个生理盐水）

\*2、传输方式：滚子泵单向传输技术，杜绝交叉感染

\*3、注射方式：直接插入造影剂药（盐水）瓶，无需护士抽药、排气泡

\*4、造影剂装载方式：无针筒，仪器全自动密闭式装载，无需护士开瓶抽取，完全避免院内感染

\*5、生理盐水装载方式：无针筒，仪器全自动密闭式装载，无需护士开瓶抽取，完全避免院内感染

\*6、信号传输方式：蓝牙

\*7、操作界面：终端：12寸TFT彩色触摸屏

主机：单色屏幕及按键

\*8、供电类型：电池和外部电源供电（100-240VAC，50/60Hz）

\*9、气泡警示与排除功能：不同位置的五组超声波全自动监测，无需护士判断与检查

\*10、造影剂装载容量范围：10ml ~ 1000ml，超大造影剂装载量，满足更多和更复杂的注射

11、生理盐水每次最大容量：10ml~1000ml，超大生理盐水装载量，满足更多和更复杂的注射

12、病人每次最大注射容量（CA+NaCl）：CT为最大400ml/人

13、杂质与微生物过滤系统：聪明流涕过滤系统，可过滤各类微生物与杂质

14、节省造影剂：每次注射可节省20%~25%

15、保持血管扩张功能：3ml/分钟，避免注射过程中病人血管破裂而引发的医疗纠纷

16、注射速率：0.1ml/s~10ml/s

17最大压力：17Bar（246.6PSI）

18、压力曲线：实时显示注射压力的变化

19、数据传输：USB

20、注射程序：100个可编注射程序

21、单个病人最多设置程序：40个程序

22、到货时间：有现货

23、保修时间：终身保修

24、数量：1台

25、预算：40万元