多通道剂量仪技术偏离表

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |
| 1 | 处理器：**≥**2GHz |
| 2 | 随机存取存储器: **≥**1GB |
| 3 | 空闲磁盘空间:**≥**120GB |
| 4 | 屏幕分辨率:**≥**16位颜色和1024 x 768像素 |
| 5 | 输入通道:**≥**12 |
| 6 | 剂量范围:**≥**14Gy |
| 7 | 剂量率：**≥**0.3-20Gy/min |
| 8 | 准确性：**≥**1% |
| 9 | 规格尺寸：**≥**295 mm (L) x 295 mm (W) x 50 mm (H) |
| 10 | 材料：PMMA, 10 mm |
| 11 | 重量：**≤**2.5kg |
| 12 | 探测器支持规格：**≤**1080 x Ø 250 mm |
| 13 | 可安装探测器数量:**≥**12 |
| 14 | 灵敏度：**≤**25 nC/Gy |
| 15 | 直径:**≤**2.0 mm |

数量：一台。