**转运及抢救病床**

1. **工作条件**

1.1 原装进口国际一流产品

1.2 具有ISO9001，UL等认证或检测文件

1.3 液压或气压床体控制系统

1.4 其余见总则

1. **技术规格**

2.1 总长：不小于210CM

2.2 总宽：不小于80CM

2.3 睡眠床面长：不小于190CM

2.4 睡眠床面宽：不小于65CM

2.5 床高：可调范围不小于30CM

2.6 床体头部升降：不小于80°

2.7 前倾后倾角度：不小于±15°

2.8 最大安全工作负荷：不小于300KG

1. **指定配置**

3.1 液压助力床体升降

3.2 气压助力头部升降

3.3 可折叠式护栏

3.4 床体前倾/床体后倾

3.5 可移动输液架一支

3.6 固定带挂钩

3.7 不小于3英吋厚的床垫，具有阻燃套

3.8 不小于8英吋的树脂脚轮，中控刹车及定向系统及配备第五轮系统

3.9 最低位时，可执行紧急倾斜功能

3.10 可折叠推把

3.11防撞缓冲护拦

3.12 可高压冲洗

数量：一台。

保修三年。

到货期：3天。