**手术放大镜技术参数**

1. 数量3副
2. 镶嵌式放大镜，放大倍数：2.5倍 －8倍
3. 工作距离：25-75cm
4. 景深：20-50cm
5. 视野范围：8-21cm
6. 舒适性：采用人体工程学设计
7. 双鼻垫设计，能够更好地贴合面部，舒适度高。
8. 镜架倾斜角度≥45度。
9. 钛合金眼镜框架。
10. 光学效果：镜片采用高等级，高密度的优质玻璃磨制，并有光学涂层，能减轻眼睛疲劳，达到更好的视野效果。
11. 镜片外侧可以轻松安装卡口式过滤镜片，减少反光，增强对比度，或进行激光保护。
12. 配置要求：

12.1 目镜：1对

12.2 鼻垫：1对

12.3 眼镜盒：1个

12.4 眼镜布：1片

预算：150000.00元人民币

**医用头灯技术参数**

1. 数量：1个
2. 夹在眼镜框上的头灯，LED灯头
3. 亮度：304m-1370m烛光
4. 使用寿命：≥10000小时或2-3年
5. 镜头直径：≤14mm
6. 光斑大小：≤6.3cm
7. 重量：≤ 4.2g
8. 电池类型：锂离子电池
9. 电池最长使用时间：8-9h（最高亮度）
10. 充电时间：2-3小时充满，且充电时可用
11. 电池重量：≤114g
12. 配置要求：

13.1 LED灯头：1个

13.2 电池：1块

保修期：三年

到货期：30天

预算：50000.00元人民币