**北京大学人民医院吊塔维修保养服务技术参数**

项目预算：44万元人民币

一、投标资质要求：

1.三合一营业执照复印件及信用查询报告。

2.医疗器械经营许可证复印件。

3. ISO9001，ISO13485质量体系认证。

4.投标供应商基本账户的开户许可证。

5.委托投标授权书、法人以及授权代表身份证复印件。

6. 《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》复印件。

7. 提供三个月增值税纳税凭证复印件。

8. 缴纳社会保障资金的证明材料，应提供报价三个月内的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。

9. 近三年内，报价方在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明复印件。

10. 2019度经审计的财务报告复印件（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表复印件或其基本开户银行出具的资信证明复印件。

11. 投标供应商基本情况说明，医疗服务概况和业绩（北京三甲医院业绩）。

12. 维修保养工程师清单和从业年限。

13. ★投标人的维修工程师必须是经国家相关部门授权并出具的工程师资质文件和证书。

14. ★投标供应商在国内设备专门的零备件仓库并提供相关证明。

15. ★投标供应商提供的备件为原厂原件，且备件供应100%保障，具有可追溯性。

1. 服务要求：
2. 提供7天 X 24小时维修服务电话；
3. 用户报修初次电话响应时间: 2小时；
4. 现场服务到达响应时间:1个工作日；
5. 吊塔维修保养服务完成后，自验收合格之日起，吊塔保修一年;
6. 维修保养服务完成后，提供符合安全标准的完整服务报告;
7. 维修保养中更换的配件及涉及到的相关消耗材料，均包含于维保服务中；
8. 维修保养服务需根据医院要求的时间进行，能够配合医院工作。
9. 现有吊塔基本情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 设备名称 | 型号 | 设备序列号 |
| 4B | 吊塔 | Ponta E | ARWA-0033 |
| 4B | 吊塔 | Ponta E | ARWA-0031 |
| 4B | 吊塔 | Ponta CC | ARWA-0044 |
| 4B | 吊塔 | Ponta CC | ARWA-0042 |
| 4B | 吊塔 | Ponta CC | ARWA-0038 |
| 4B | 吊塔 | Ponta CC | ARWA-0036 |
| 4B | 吊塔 | Ponta CC | ARWA-0039 |
| 4B | 吊塔 | Ponta CC | ARWA-0040 |
| 4B | 吊塔 | Ponta EC | ASAA-0216 |
| 4B | 吊塔 | Ponta EC | ASAA-0050 |
| 4B | 吊塔 | Ponta EC | ASAA-0044 |
| 4B | 吊塔 | Ponta EC | ASAA-0039 |
| 4B | 吊塔 | Ponta EC | ASAA-0038 |
| 4B | 吊塔 | Ponta EC | ASAA-0042 |
| 4B | 吊塔 | Ponta EC | ASAA-0040 |
| 6B | 吊塔 | Ponta CC | ARZL-0026 |
| 6B | 吊塔 | Ponta CC | ARZL-0027 |
| 6B | 吊塔 | Ponta CC | ARZL-0029 |
| 6B | 吊塔 | Ponta CC | ARZL-0022 |
| 6B | 吊塔 | Ponta CC | ARZL-0031 |
| 6B | 吊塔 | Ponta CC | ARZL-0024 |
| 6B | 吊塔 | Ponta CC | ARZL-0028 |
| 6B | 吊塔 | Ponta CC | ARZL-0025 |
| 6B | 吊塔 | Ponta CC | ARZL-0040 |
| 6B | 吊塔 | Ponta CC | ARZL-0041 |
| 6B | 吊塔 | Ponta CC | ARZL-0053 |
| 6B | 吊塔 | Ponta CC | ARZL-0039 |
| 6B | 吊塔 | Ponta CC | ARZL-0046 |
| 6B | 吊塔 | Ponta CC | ARZL-0042 |
| 6B | 吊塔 | Ponta CC | ARZL-0058 |
| 6B | 吊塔 | Gemina | ASAB-0033 |
| 6B | 吊塔 | Gemina | ASAB-0035 |
| 6C | 吊塔 | Gemina | ARZN-0002 |
| 6C | 吊塔 | Ponta EC | ASAA-0046 |
| 6C | 吊塔 | Gemina | ARZN-0001 |
| 6C | 吊塔 | Ponta EC | ASAA-0041 |
| 6C | 吊塔 | Ponta EC | ASAA-0037 |
| 6C | 吊塔 | Ponta EC | ASAA-0045 |
| 6C | 吊塔 | Ponta EC | ASAA-0048 |
| 6C | 吊塔 | Ponta EC | ASAA-0047 |
| 6C | 吊塔 | Ponta EC | ASAA-0043 |
| 6C | 吊塔 | Gemina | ARZN-0003 |

维修保养涉及的配件（包含但不限于以下内容）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 10A电源插座 | ≥62 | 个 |
| 2 | 六类网口 | ≥35 | 个 |
| 3 | 负压终端 | ≥21 | 个 |
| 4 | 氧气终端 | ≥12 | 个 |
| 5 | 空气终端 | ≥12 | 个 |
| 6 | 38mm直径吊杆,长度1500mm | ≥4 | 个 |
| 7 | 吊柱上端盖板 | ≥2 | 个 |
| 8 | 1B托盘带抽屉 430\*340（轨道连接） | ≥1 | 个 |
| 9 | 天花装饰罩 | ≥4 | 个 |
| 10 | 氧气气体管路 | ≥5 | 米 |
| 11 | 空气气体管路 | ≥5 | 米 |
| 12 | 负压气体管路 | ≥5 | 米 |
| 13 | 2.5平电源线 | ≥5 | 米 |
| 14 | 密封套件 | ≥8 | 套 |
| 15 | 电机油 | ≥7 | 瓶 |
| 16 | Ponta CC型移动手柄-pole，带机械刹车 | ≥1 | 组 |
| 17 | 水平转动U型导轨 | ≥1 | 组 |
| 18 | Ponta间接照明灯 | ≥1 | 组 |

1. 递交投标文件时间、投标截止时间、开标时间及地点：

1.投标文件：包括投标公司资质、授权、相关资质、服务方案、报价单、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章）、投标公司信用查询证明，北京三甲医院近三年业绩（合同）等。以上文件需加盖公章，文件一正四副共五份需胶封、密封。

2.递交投标文件时间：2020年9月23日9：00（北京时间）。因疫情期间情况特殊，请下载并填写《北京大学人民医院新型冠状病毒肺炎流行病学史调查表》附件，投标时递交调查表。

3.投标截止时间：2020年9月23日 9：30（北京时间），逾期不予受理。

4.开标：本次招标采用开标当天发送电子结果的形式进行,开标时间预计为2020年9月24日上午，请各投标公司签到时，填写准确的邮箱地址。

5.联系人：谢老师，88324616.